**施 工 说 明**

1、 钢屋架和檩条均为热镀锌材质，镀锌量大于275g/㎡；防火涂料取消；

2、鸡舍内清理用水沟采用C20砼排水沟，池底及池壁混凝土厚度均为100mm,鸡舍内墙面批白水泥腻子两遍磨光；

3、 鸡舍雨帘不在本次预算范围内；

4、 围墙外墙涂料取消，条形基础改为700\*200mm,圈梁取消，基础埋深相应减少；

5、主道路部分垫层改为200mm厚碎砖垫层，建筑间全部为场地，故各建筑物散水取消，建筑物间场地取消垫层

6、室外雨污水管改为HDPE管，取消砂包封，部分路基下改为砼包封；

7、消毒池池底深度改为20cm，人员消毒通道只设置一侧；

8、污水处理池及消防泵房：

1、地下水泵房取消四周的砖保护 ，改为30mm厚挤塑聚苯板；

2、地下水泵房四周做防水，地下水池四周防水取消；

3、垫层与筏板的防水层及保护层取消；

9、本工程屋面避雷带取消；

10、工程室外给水、消防管道取消砂石垫层。

招标人：江苏京海禽业集团有限公司